ESP32_BT_DTM_HCI_7b81f79_20250325.bin， For DTM/BLE Signaling Test
======================================================

Download Bin and Address（烧录固件地址）
ESP32_BT_DTM_HCI_7b81f79_20250325.bin	0x1000
-------------------------------------------------------------------------------

BT 测试仅需通过 UART0 查看上电打印信息成功即可，无需 UART1，接好射频连接线，HCI 命令通过 RF Cable 完成交互。

CMW500 等仪器设置如下： 
RF Test -- EUT Control
HW Interface: None(EUT Control off)

-------------------------------------------------------------------------------

Power On Log（上电打印log）:
..............................
...
BTDM CONTROLLER VERSION: 010200
BTDM CONTROLLER DATE: Sep 13 2021 17:11:58
BTDM ROM VERSION 0101
[0;32mI (448) system_api: Base MAC address is not set[0m
[0;32mI (458) system_api: read default base MAC address from EFUSE[0m
BD_ADDR: 54:43:B2:DC:8C:66
NVDS MAGIC FAILED
RF Init OK with coex
ACL Link Number[7], Mask other ACL Links
[0;32mI (968) phy_init: phy_version 4760,7b81f79,Jul 18 2023,14:13:11[0m
PLL track disable
ACL Link Number[7], Mask other ACL Links
Enable Classic BT
Enable Low Energy
ACL Link Number[7], Mask other ACL Links

SSC version : cert/bqb_rf_mas_20220706_bt_init(6127e6b7)

IDF version : cert/bqb_rf_mas_20230718(7e632188)

WIFI LIB version : cert/bqb_rf_mas_20230718(7e632188)

BT LIB version : cert/bqb_rf_mas_20230718(7e632188)

phy version : 4760,7b81f79,Jul 18 2023,14:13:11

!!!ready!!!

BT 上电需要多等待几秒直到 ready 出现，此时可通过 CMW500 开始测试。